KASUTUSJUHEND

 Mahlapress 12 L ja 18 L

Mahlapressi kasutatakse mahla pressimiseks **purustatud** puuviljast. Mahl pressitakse kruvimehhanismi abil pressplaadiga. Mahl voolab vabalt läbi silinderkorvi avade ja kogutakse roostevabast terasest tilgakandikule. Pakendis on filterkott. Enne ja pärast kasutamist pesta sooja veega puhtaks.

- Puitkonstruktsioon

- kvaliteetne lehtpuu

- minimaalsed metallosad

- roostevabast terasest tilgakandik

Maht: 12 L j a18 L

Mõõdud (W, D, H):

12 L- Toote laius: 38,0 cm, sügavus: 38,0 m, kõrgus: 60,0 cm ja

18 L- Toote laius: 38,0cm, Toote sügavus: 38,0cm, Toote kõrgus: 70.5 cm

Maaletooja De Visu OÜ, devisu@devisu.ee