KASUTUSJUHEND

Mahlapress LO-20

Mahlapressi kasutatakse mahla pressimiseks **purustatud** puuviljast. Mahl pressitakse kruvimehhanismi abil pressplaadiga. Mahl voolab vabalt läbi silinderkorvi avade ja kogutakse roostevabast terasest tilgakandikule. Pakendis on filterkott. Enne ja pärast kasutamist pesta sooja veega puhtaks.

- Puitkonstruktsioon

- kvaliteetne lehtpuu

- minimaalsed metallosad

- roostevabast terasest tilgakandik

Maht: 20 l

Mõõdud (W, D, H): 490 x 450 x 750 mm

Kaal: 31 kg

Maaletooja De Visu OÜ, devisu@devisu.ee